|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮДиректор МКОУ»Верхнебатлухская СОШ»**Гаджиев Магомед Гаджиевич** **« 31 » январь 2019 г.** |

**Инструкция**

**к плану эвакуации людей при возникновении пожара**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Действия работников  | Порядок исполнения  | Исполнитель  |
| 1  | Вызов пожарной команды  | Звонить "01" по телефону, установленному в кабинете (указать каком). Сообщить, например: "В школе пожар. Адрес: село Верхний Батлух ул. Верхнебатлухская 103. Горит в спортзале. Сообщил охранник Омаров"  | Работник, первым обнару­живший пожар  |
| *2*  | Открывание наружных дверей  | Открыть обе створки наружных дверей вестибюля. Взять ключи от других наружных выходов и быстро открыть все наружные двери, ликвидировать все возможные препятст­вия у выходов. Всех выходящих из здания людей направ­лять к безопасному месту (указать куда)  | Технический персонал под руководством заместителя по АХЧ |
| *3*  | Оповещение о пожаре и порядке эвакуации. Вклю­чение систем противо-дымной защиты и пожар­ных насосов-повысителей  | Включить систему оповещения нажатием кнопки "Пуск системы оповещения о пожаре", находящейся в помеще­нии дежурного. По показаниям сигнальных ламп на щите пожарной автоматики проверить, включились ли пожар­ные насосы-повысители, две установки удаления дыма из поэтажных коридоров, установка подпора воздухом в лест­ничной клетке № 1 и установка подпора воздухом в лифто­вых шахтах. Если эти установки автоматически не включи­лись, включить их вручную нажатием на щите автоматики двух красных кнопок "Пуск вентиляторов противодымной защиты" и "Пуск пожарных насосов"  | Заместитель по АХЧ |
| 4  | Встреча пожарнойкоманды  | Выйти на улицу к главному подъезду. Дождаться пожар­ной команды. Показать места расположения трех пожарных гидрантов. Проводить начальника караула к месту пожара. Кратко проинформировать руководителя тушения пожара о месте возникновения пожара, путях его распространения и о результатах эвакуации людей  | Руководитель, заместитель по АХЧ |
| 5  | Тушение пожара  | Открыть шкаф внутреннего пожарного крана, развернуть рукавную линию, открыть вентиль пожарного крана, при­ступить к тушению  | Члены добровольной пожарной дружины |
| 6  | Эвакуация имущества  | Эвакуировать имущество и документацию согласно плану, ут­вержденному руководителем образовательного учреждения  | Технический персонал |
| 7  | Обесточивание помеще­ния  | Взять ключи от помещения электрощитовой и обесточить здание поворотом рубильника  | Заместитель по АХЧ |

Ответственный за пожарную безопасность Пайзулаев Ю.М.